**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный инженер ОП "Шахта

"Центральная"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **И. Б. ДОДИН**

"\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

от .2015 г. **А К Т**

обследования зумпфовой части ствола №2"бис"

по ОП "Шахта "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"

Комиссия в составе:

Шейко К. А. – главный механик

Чайка С. В. – начальник участка ПиВУ

Цивань А. В. – начальник участка МДВ

произвела обследование камеры чистки зумпфа и зумпфовой части ствола №2"бис" по вопросу установки двух стационарных насосов.

При этом было установлено:

1. Насос №1 (К-100/65) находится на подвижной площадке в нижней части ходка у зеркала воды.
2. Резервный насос №2 (К-100/65) находится в лебедочной камере ходка в исправном состоянии.

Выводы комиссии:

Внести корректировку в паспорт на ведение работ по чистке зумпфа и откачке воды о месте нахождения резервного насоса.

Подписи:

К. А. ШЕЙКО

С. В. ЧАЙКА

А. В. ЦИВАНЬ