**РАСЧЕТ**

необходимого количества горных мастеров по прогнозу при уч. ВТБ

1. Для ведения текущего прогноза по прочности пласта, вскрытие уг.пластов и пропластков, контроля бурения разведочных скважин по в/о песчаникам, контроля выполнения ПВМ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование выработки** | **Пласт** | **Вид**  **прогноза** | **Кол-во**  **чел/сутки** |
| **Подготовительные выработки** | | | | |
| 1. | Вентиляционный ходок | kв5 | по прочности пласта | 1 |
| 2. | Конвейерный ходок | kв5 | по прочности пласта |
| 3. | Монтажный ходок 1 южной лавы | kв5 | по прочности пласта | 1 |
| 4. | 1 южный конвейерный штрек | kв5 | по прочности пласта |

Списочный состав 2 x1,65 = 4 чел.