Министерство угольной промышленности Украины

ГП «Красноармейскуголь»

ОП «Шахта «Центральная»

**ДОПОЛНЕНИЕ К КОМПЛЕКСУ МЕР**

по борьбе с газодинамическими явлениями при

проведении подготовительных выработок и ведении

очистных работ по пласту **k5в** на 2017 год

г. Мирноград

2017 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |
|  |  |  |
| Представитель ИГТМ |  | Главный инженер ОП "Шахта "Центральная" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А. А .КОСТРИЦА** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ** |
| "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  | "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**ДОПОЛНЕНИЕ К КОМПЛЕКСУ МЕР**

по борьбе с газодинамическими явлениями при

проведении подготовительных выработок и ведении

очистных работ по пласту **k5в** на 2017 год

Зам. директора по охране труда В. Е. Петрушенко

Главный технолог В. Ю. Щербак

Главный геолог Л. В. Чернуха

И.о. главного маркшейдера Н. С. Олейник

И. о. начальника участка. ВТБ О. В. Онищенко

Зам. начальника уч. ВТБ О. А. Кунгуров

* 1. **. Подготовительные работы**

Подготовительные выработки в смешанных забоях (по углю) проводятся вручную с помощью отбойных молотков. Горная масса от проведения подготовительных выработок транспортируется скребковым конвейером СП-202 и ленточными конвейерами 1Л-80 и 1Л-100У до аккумулирующего бункера.

На основании рассмотрения внесённых изменений "Программы горных работ на 2017 г. по ОП "Шахта "Центральная" планируется дополнительное проведение следующих подготовительных выработок по пласту k5в смешанными забоями:

1. 2 южный конвейерный штрек пл. kв5
2. Монтажный ходок 2 южной лавы пл. kв5