Начальнику участка ВТБ

В.Н.Молодожене

от и.о.пом.нач.уч-ка ВТБ

В.В.Пузикова

ДОКЛАДНАЯ.

При обследовании горны выработок 18.02.2016г.в 3 смену было выявлено:

1. Вент. квершлаг г.622м.

ПК-3+5;ПК-20 На П.П.отводе Ø2 нет гайки Богданова.Нет средств П.П.З.(П.П.рукав,ствол,огнетушители).

ПК-12+15;ПК-18+12;ПК-22 На П.П.отводе Ø2 нет средств П.П.З. (П.П.рукав,ствол,огнетушители).

На пересыпах П.П.Л. - ВАГОНЫ ;БУНКЕР – П.П.Л. нет орошения.

На пересыпе П.П.Л. 9 шт. П.П.рукавов без гаек Богданова.

Не зачищенно возле эл.двигателя П.П.Л.

Эл.аппаратура ПВИ-125,АФВ питающие П.П.Л. запылена

ПК-33 заштыбован отбойной барабан и нижний ролик на П.П.Л.

На пересыпе БУНКЕР – П.П.Л. датчики КСЛ поломаны (проволочные самодельные погнуло поломало вывернутые) не срабатывают при замыкании.

ПК-33 → 36 Запылен П.О.Т. Запылена выработка.Выработка не осланцована.

1. Откаточный квершлаг гор.622м.

ПК15+10 (сопряжение с грузовой ветвью уг.опрокида).Не заземлена соединительная муфта бр.кабеля(нет заземляющих шин,нет местного заземлителя.

3 . Грузовая ветвь уг.опрокида .

На П.П.отводе Ø2 нет гайки Богданова.Нет средств П.П.З.

Эл.Аппаратура пускательПМВИР (вкл.уг.опрокид) не опломбирован.На Р.П. угольного опрокида нет средств П.П.З.(огнетушители).

1. Порожняковая ветвь уг.опрокида.

На П.П.отводе Ø2 нет гайки Богданова.Нет средств П.П.З.(рукав,ствол).Подтяжная лебедка закреплена одной стойкой.На эл.аппаратуре АФВ.(пит. лебедку) нет таблички.

1. Ходок чистки зумпфа.

ПК-0 на П.П.отводе нет гайки Богданова ,нет средств П.П.З.(рукав,ствол).

Просрочены огнетушители.

на эл.аппаратуре нет табличек.

1. Гараж зарядная.

В 3 смену электровоз был на зарядке батарей.

Электровоз эксплуатируется без тормозов.Нет тормозных колодок на электровозе.

Передняя фара (со стороны машиниста) не горит.(разбита лампа внутри фары).

Задняя фара разбита(защитное стекло).

Со стороны ствола №2 на заезде в гараж зарядную сгнила вторая створка метал.противопожарной двери.

1. Водосборник № 3

Эл.аппаратура АФВ(пит.компрессор) в борне не зажат бр.кабель есть зазор между заглушкой и кабелем.Перемычка между АФВ и ПВИ-125 бр.кабель 2 метра кабеля в воде.Перемычка не подвешена.Перемычка бр.кабель не заземлена.Не опломбирован ПВИ-125.Не зажат жимок заземления на бр.кабеле (перемычка между ПВИ-125 и компрессором).

ТСВП-№62 возле входа на Ц.П.П. Не отмечается доска Р.У. Отмечена только текущяя смена 16.02.16. 3 см.

1. Камера Насосных установок гор.622.м

Соединительная муфта М-4-2 бр.кабеля (6-КV)Сгнил жимок заземления.Не зажат жимок заземления.

1. Эксплуатационная камера пл.К5

Забой рама № 32 Длина камеры 18,2 метра.

Маг.отк.штрек пл.К5.ПК-4 – 7 запылено,запылен П.О.Т.

16.02.2016. 3 смена В.В.Пузиков.