Начальнику участка ВТБ

В.Н.Молодожене

от горного мастера уч.ВТБ

В.В.Пузикова

ДОКЛАДНАЯ .

При обследовании горных выработок 23.02.2016 г. в 3 смену было выявлено:

1.Сев.кор.отк.штрек пл.L1.

**ТСВП №61 С низковольтной стороны не зажат бр.кабель в борне.**

ПК-18+11 - ПК-18+13 Через раму с верхней стороны отсутствуют 4 ножки А.П.

ПК-19+15 С верхней стороны на раме отсутствует ножка А.П.,рядом на двух рамах с верх.стороны отсутвтвуют хомуты.

ПК-22 С верхней стороны отсутствует ножка А.П.

ПК-23+1 На двух рамах с верх.стор. отсутствуют хомуты.

ПК-31+2 С верх.стор. на двух рамах отсутствуют хомуты.

ПК-20+10 Раскрыта ниша ширина 1.6м.высота1.2м .глубина 0.5м.

2.Сев.груп.штрек пл.L1

Усиливающая стойка пробивается через 1.8м местами пробита через 2.5 м.(по паспорту 1.0м).

Спареный профиль СВП на сопряжении с лавой отстает на 0.8м.

С ПК 28 – по ПК 30 П.О.Т. не обменен.Выработка не обмыта.

ПК-32+9Соединительная муфта кабеля не заземлена

На подтяжной лебедке на полумуфтах нет защитного кожуха.

На пересыпе установлены самодельные проволочные датчики КСЛ(не срабатывают на замыкание).

**РП участка на АФВ(отсечной)в борне не зажат бр.кабель.**

**заземление РП участка (заземленно на три рамы,на третьей раме не зажат жимок.**

**На эл.аппаратуре РП участка устаревшие бирки(таблички).Эл.слесаря закрепленные за оборудованием на предприятии не работают.(Кужель т.№3042. Горячка т.№367).**

3.Сев.коренная лава пл L1.По лаве сломано стоек.

Пай № 3 Слонана 1 стойка.Пай№ 4 Сломана 1 стойка.Пай № 6,7 сломано 13 стоек.

Бутовая полоса отстает от груди забоя лавы **6.1**м.(по паспорту 5.550м)

Вент.штрек отстает от груди забоя лавы **7.5**м.(по паспорту 5.100м)

4.Вент.штрек сев.кор.лавы плL1.

Рельсовый путь смонтирован с ПК-19.+6 по ПК-17+4.4 (42м)спец площадкой доставляется порода вручную породу используют под баластировку рельсового пути.

ПК-16+14.5 Уборка горн.массы с верх.стороныубирают бут.породу используют под баластировку рельс пути.

Проведение вент.штрек рама№ 586 ПК-19+10.9м

ЭСКИЗ ЗАБОЯ: Рама№ 586

уголь.

В.ст. Н.ст.

ЭСКИЗ ПОДРЫВКИ Рама№ 400 ПК-13+8.8 С начала месяца подрывку не делают.

н.ст. в.ст.

П.О.Т. отстает от лавы на 126 метров.На конце П.О.Т.нет средств П.П.З.

ПК-19+1 Сломана 1 нижн.стойка.

ПК-18+18 Сломана 1 средняя.стойка. 1нижняя стойка.4 верх.стойки

ПК-18+13.5 Сломана 1 нижн.стойка

ПК-18+12Сломана 1 нижняя стойка.

ПК-16+17 Уборка горной массы с верхней стороны убирают бут,породу используют под баластировку рельсового пути.

23.02.2016 3смена В.В.Пузиков