Начальнику участка ВТБ

В.Н.Молодожене

от горн.мастера уч.ВТБ

В.В.Пузикова

ДОКЛАДНАЯ.

При обследовании горных выработок 24.02.2016г. в 3 смену было выявлено:

1.Конвейерный квершлаг пл.Н10. ПК-**0** – ПК-**32**

Закреплен арочно потдатливой крепью АП-15.

Всего закреплено комплектов крепи **1313**

**Из общего кол-ва крепи 1313 повреждено 16 комплектов крепи на ПК-15+5 ( 8 комплектов) и ПК-14+12 ( 8 комплектов).Сгнили с верхней стороны ножки и частично верхняки.**

С ПК- 11 по ПК-9+5 На почве лежат рельсы **8** шт.(56 метров)

С ПК-9+5 п ПК-5+10 Рельсовый путь без планок и болтов

С ПК-5+10 по ПК-4+10 Рельсовый путь с планками и болтами

С ПК4+10 по ПК -1 Рельсовый путь без болтов

Всего рельсового пути настелено **185** метров(однопутье).

2.Конвейерный квершлаг пл.Н10 ПК-**0** по ПК-**14+10** (От вент.сбойки№1 до наклонной части выработки).

Закреплен арочно потдатливой крепью АП-15

Закреплено комплектов крепи **590**

Рельсовый путь настелен (однопутка.) **285** метров.

24.02.2016. В.В.Пузиков