Начальнику участка ВТБ

В.Н.Молодожене

от горн.мастера уч.ВТБ

В.В.Пузикова

ДОКЛАДНАЯ.

При обследовании горных выработок 24.02.2016г. в 3 смену.Было выявлено:

1.Вент.квершлаг пл.Н10.

ПК-15+5 Сгнили 8 рам арочной крепи.Вывал породы на 13 рам длинна 7 метров,ширина 5.20 метра .Образовался "купол" 3 – 3.5 метра.Просвет от верхняка до породы 2 метра.

ПК-14+12 На 8- ми рамах сгнили ножки с верхней стороны и частично верхняки,образовался "купол" 3 – 3.5 м с верхней стороны выработки и частично кровля.Вывал породы длинна 5 м. ширина 5 м.

Между вывалами породы породы расстояние 19 рам(шаг крепи 0.5м).Состояние 19 рам не удовлетворительное,возможно повторное более обьемное обрушение породы.

Вентиляция горной выработки не нарушена.

ПК-15+5

ПК-14+12

24.02.2016. В.В.Пузиков