**МЕРОПРИЯТИЯ ПО СПАСЕНИЮ И САМОСПАСЕНИЮ**

**Все работники шахты должны твердо знать:**

а) правила личного поведения в аварийной ситуации (обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварии, запасные выходы с шахты на поверхность, пути движения по горным выработкам в зависимости от режимов проветривания).

б) расположение средств индивидуальной защиты.

в) умение пользоваться ими.

Люди, находящиеся в шахте, и заметившие признаки аварии, ОБЯЗАНЫ немедленно сообщить горному диспетчеру или сменному ИТР.

**ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЛИЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

**РАБОТНИКОВ ШАХТЫ ПРИ АВАРИЯХ :**

**При пожаре или взрыве в забое тупиковой выработки**.

а) при пожаре в забое тупиковой выработки включиться в самоспасатели (респираторы), выходить по тупиковой выработке на свежую струю: магистральны откаточный штрек пласта К5, главному откаточному квершлагу гор.622 м к стволу №2 и по стволу №2 на поверхность. При выходе с тупиковой выработки отключить механизмы, оставив включенным ВМП.

б) при пожаре в тупиковой выработке на некотором расстоянии от забоя взять имеющиеся средства пожаротушения и самоспасатели, следовать к очагу пожара. Включиться в самоспасатели и принять все возможные меры по переходу через очаг пожара и его тушения. Если перейти очаг пожара невозможно,- отойти от очага пожара, приготовить подручные материалы (вент. трубы, доски и др.) для возведения перемычек. Как только прекратится подача воздуха по вент ставу, установить как можно ближе к очагу пожара 2-3 перемычки, отойти к забою и ждать прихода горноспасательных частей, используя средства жизнеобеспечения ( самоспасатели, респираторы, сжатый воздух).

**При пожаре или взрыве в других выработках**

**шахты, не указанных выше.**

Люди, находящиеся в выработках пласта К5, имея при себе самоспасатели, выходят на выработки со свежей струей воздуха – магистральный откаточный штрек пласта К5, главному откаточному квершлагу гор.622 м к стволу №2 и на поверхность..

**О Б Р У Ш Е Н И Е**

Люди, застигнутые обрушением, должны:

* принять меры по освобождению пострадавших, находящихся под завалом.
* установить характер обрушения и возможность выхода через образовавшуюся купольную часть выработки.
* если выход не возможен, установить дополнительную крепь и приступить к разборке завала.
* в случае, если завал разобрать невозможно, ждать прихода горноспасателей, подавая сигналы в металлические и др. предметы.

**ЗАТОПЛЕНИЕ ВОДОЙ**

Взять самоспасатель и выходить на вышележащие выработки или к главному стволу.

**З А Г А З И Р О В А Н И Е**

* прекратить всякие работы в загазированной выработке
* вывести всех людей из загазированной выработки в безопасное место на свежую струю
* запретить движение по примыкающим выработкам к исходящей вент. струе
* отключить эл. энергию с участковой подстанции в загазированную выработку и по пути движения исходящей из нее вент. струи.
* выставить посты из числа членов ВГС и рабочих для предотвращения попадания людей к загазированной выработке.
* сообщить главному инженеру, горному диспетчеру, начальнику участка о месте и характере загазирования.
* произвести разгазирование в соответствии с инструкцией по разгазированию горных выработок.

**ОБЩЕШАХТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ**

Прекратить всякие работы.

Отключить механизмы, выяснить ориентировочное время отключения, после чего принять меры.

а) при отключении электроэнергии до 30 мин:

* отключить электроэнергию на участок с участковой подстанции.
* вывести людей с участка на свежую струю.

б) при отключении электроэнергии более 30 минут:

* вывести всех людей к стволу №2 и по стволу или лестничному отделению на поверхность.

**ВНЕЗАПНАЯ ОСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА**

**ГЛАВНОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ.**

Прекратить всякие работы.

Отключить механизмы.

Выяснить ориентировочное время остановки вентилятора и принять меры.

а) при остановке вентилятора до 30 мин:

* отключить электроэнергию на участок с участковой подстанции
* вывести людей с участка на свежую струю.

б) при остановке вентилятора более 30 мин.:

* вывести всех людей с участка к стволу №2 и по стволу на поверхность.

**ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ**

Отключить электроэнергию на участок с участковой подстанции.

Направить к месту нахождения пострадавшего членов ВГК и надзор для оказания первой помощи.

Вызвать фельдшера с подземного медпункта.

Выставить из числа членов ВГК посты у электроаппаратуры для предотвращения ее включения посторонними лицами.

Сообщить о несчастном случае главному инженеру, заместителю директора по ОТ, начальнику участка.

**НЕСЧАСТНЫЙ С Л У Ч А Й**

При травмировании кусками породы, машинами и механизмами оказать первую помощь пострадавшему. Сообщить о несчастном случае горному диспетчеру и начальнику участка. Вызвать фельдшера с подземного медпункта.

**ЗАГАЗИРОВАНИЕ ВРЕДНЫМИ ГАЗАМИ**

При превышении допустимых санитарных норм содержания вредных газов в выработках участка, появления в рудничной атмосфере неизвестных запахов, возникновения симптомов отравления (головная боль, головокружение, тошнота, рвота, слабость и др./ включиться в самоспасатель, выйти на свежую струю, отключить электроэнергию и поставить знак, запрещающий вход в загазированную выработку.

**ОПОВЕЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОБ АВАРИЯХ**

В случае возникновении аварийной ситуации рабочие, занятые на работах в подготовительных выработках пласта К5, оповещаются по громкоговорящей связи (телефону).