УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ГП «Красноармейскуголь»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М.Качалов

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

**ПРОТОКОЛ**

**Технического совещания по вопросу безопасного ведения работ по ОП «Шахта «Центральная» ГП «Красноармейскуголь» на время ведения ремонтных работ на стволе №2**

от 25.10.2016 г. г. Мирноград

**ПОВЕСТКА:**

Выполнение оперативной части ПЛА в части эффективного ведения аварийно-спасательных работ, посылки отделений ГВГСС для спасения людей и ликвидации аварии, на период ведения работ по замене головного каната левой клети ствола №2.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

От ГП «Красноармейскуголь»:

Качалов А.М. - технический директор

От 10 ВГСО:

Самопаленко П.М. - Первый зам. командира 10 ВГСО

Прищепа Д.Н. - пом. командира 10 ВГСО

Молчанов О.В. - ком. взвода ППС

От ОП «Шахта «Центральная»:

Додин И.Б. - главный инженер

Шейко К.А. - главный механик

Щербак В.Ю. - главный технолог

Молодоженя В.Н. - начальник участка ВТБ

Чайка С.В. - начальник участка ПиВУ

**СЛУШАЛИ:**

Додин И.Б. - главный инженер

20.10.2016г. в 1 смену при осмотре и проверке технического состояния головных канатов подъемной машины ствола №2 было установлено, что в связи с достижением браковочных результатов левого головного каната – количество изношенных проволок превышает более 5% на шаге свивки каната.

В связи с этим выдано письменное распоряжение о запрещении эксплуатации подъемной машины ствола №2, кроме случаев введения в действие позиций ПЛА.

Так как ствол №2 является основным выходом на поверхность, то количество находящихся людей в шахте необходимо сократить до минимума (только для поддержания жизнедеятельности шахты).

Спуск и выдачу людей, оборудования и материалов при нормальном режиме проветривания производить на смотровых площадках скипов многоканатного подъема ствола №2 «бис» до окончания ремонтных работ по замене головного каната левой клети подъемной машины ствола №2.

**ВЫСТУПИЛИ:**

**Качалов А.М. - технический директор ГП «Красноармейскуголь».**

Следует разработать мероприятия на спуск и выдачу людей и материалов многоканатным подъемом ствола №2 «бис» при нормальном режиме проветривания.

Кроме того необходимо разработать мероприятия по спуску-выдаче людей породным подъемом ствола №2 на случай возникновения аварии, не предусматривающей проведения реверсирования воздушной струи.

**Самопаленко П.М. - Первый зам.командира 10 ВГСО.**

Необходимо внести изменения в позиции ПЛА, не связанные с реверсированием вентиляционной струи и согласовать «Мероприятия по безопасному ведению работ…» с командованием 10 ВГСО.

На время проведения работ по замене головного каната ствола №2 – вести работу предприятия в режиме жизнеобеспечения.

**Прищепа Д.Н. – пом.командира 10 ВГСО**

Требуется произвести перерасчет времени прибытия отделений ВГСО к месту возникновения аварии, а также сделать перерасчет времени выезда людей породным скипом ствола №2.

**Молодоженя В.Н. - начальник участка ВТБ**

Необходимо для посадки-выхода людей на скипа произвести ремонт ограждения на посадочных площадках гор.400м и гор.622м, проверить работоспособность связи и внести соответствующие изменения в позиции ПЛА.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.Начальнику участка ВТБ Молодожене В.Н. и начальнику участка ПиВУ Чайке С. В., главному технологу Щербаку В.Ю. подготовить мероприятия по спуску-выдаче людей породным подъемом ствола №2 на период ремонтных работ по стволу №2.

2. Главному инженеру Додину И. Б. – внести изменения в позиции ПЛА и согласовать в установленном порядке с 10 ВГСО.

3. Нач. участка ВТБ Молодожене В.Н. – произвести перерасчет времени прибытия отделения ГВГСС к месту аварии.

4. Нач. участка ВТБ Молодожене В.Н., нач.участка ПиВУ Чайке С.В. – произвести расчет времени выезда людей при максимальном посещении горных выработок.

5. Главному инженеру Додину И.Б. согласовать разработанные мероприятия с командованием 10 ВГСО.

6. На период замены головного каната вести работы, связанные с жизнеобеспечением шахты.

П. М. Самопаленко

Д. Н. Прищепа

О. В. Молчанов

И. Б. Додин

К. А. Шейко

В. Ю. Щербак

В. Н. Молодоженя

С. В. Чайка