**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный инженер шахты "Центральная"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ**

"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Г Р А Ф И К**

проведения пылевзрывозащитных мероприятий

по ОП "Шахта "Центральная" на 4-й квартал 2017 г.

**ЧАСТЬ 1. Мероприятия по предупреждению взрывов угольной пыли.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место проведения мероприятий | | | Применяемые способы  пылевзрыво-защиты (побелка,  обмывка, ослан-  цевание и др.) | Периодичность  применения  (один раз в смену,  сутки, месяц и т.д.) | Участок,  выполн.  меропри-  ятия | Подпись  начальника  участка | Выпол-нение |
| Наименование выработки | Длина  участка  выра-  ботки | Участок вы-  работки (про-  межуток между  ПК, погруз.-  перегруз.пункты,  сопряжения |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наклонный квершлаг гор. 622 м | 420 | 0-21 | обмывка | 1 раз в месяц  25.10, 25.11, 25.12 | Уч. №1 |  |  |
| 2 | Вент.квершлаг гор. 622 м | 800 | 0-40 | обмывка | 1 раз в месяц  13.10, 13.11, 13.12 | Уч. №1 |  |  |
| 3 | Вент. ходок пл. Л1 между сев. груп. конв. штреком и сев. коренным штреком Л1 гор. 622 м | 60 | 0-3 | обмывка | 1 раз в месяц  25.10,  25.11,  25.12 | Уч. №1 |  |  |
| 4 | Северный коренной откат. штрек пл. Л1 гор. 622 м | 200 | 25 м от пересыпов | -""- | 1 раз в смену |  |  |
| элементы конвейеров, почва выработки | 200 | 41-51 | зачистка, обмывка | 1 раз в сутки |  |  |
| 5 | 4 сев. откат. штрек уклонов 7-9 пл. Л1 гор. 400 м | 70 | 0-3 | обмывка | 1 раз в квартал 02.11 | Уч. ВТБ |  |  |
| 6 | Сев.коренной штрек пл. Л1 гор. 217 м | 100 | 0-5 | обмывка | 1 раз в квартал  03.10. | Уч. ВТБ |  |  |
| 7 | Наклонный квершлаг на ствол №1"бис" гор. 217 м | 110 | 0-5 | осланцевание | 1 раз в квартал  12.10. | Уч. ВТБ |  |  |
| 8 | Вент. ходок уклона №7 пл. Л1 | 800 | 0-40 | обмывка | 1 раз в квартал 25.10 | Уч. ВТБ |  |  |
| 9 | Вент. сбойка на ствол №2"бис" | 125 | 0-6 | обмывка | 1 раз в квартал 11.11 | Уч. ВТБ |  |  |
| 10 | Вент. сбойка со склада ВМ на ствол №2"бис" | 200 | 0-10 | обмывка | 1 раз в квартал 22.11 | Уч. ВТБ |  |  |
| 11 | Вент. сбойка на склад ВМ | 60 | 0-3 | обмывка | 1 раз в квартал 22.11 | Уч. ВТБ |  |  |
| 12 | Квершлаг гор. 400 м | 360 | 0-18 | обмывка | 1 раз в квартал 11.11 | Уч. ШТ |  |  |
| 13 | Конв. квершлаг пл. Н10 | 450 | 0-22 | обмывка | 1 раз в квартал 13.12 | Уч. ШТ |  |  |
| 14 | Вент.квершлаг пл. Н10 | 1040 | 0-52 | обмывка | 1 раз в квартал 21.12 | Уч. ШТ |  |  |
| 15 | Северный коренной откат.штрек пл. Л1 гор. 622 м | 1000 | 0-50 | обмывка | 1 раз в квартал  22.11. | Уч. ШТ |  |  |
| 16 | Северный групповой штрек пл. Л1 гор. 622 м | 960 | 0-48 | обмывка | 50 м от лавы 1 раз в сутки, 150м от лавы 1 раз в 3 дня, на всём протяжении 2 раза в месяц  02.10, 02.11, 02.12;  17.10, 17.11, 17.12 | Уч. №1 |  |  |
| 17 | Главный откат. квершлаг гор. 622 м | 800 | 0-40 | обмывка | 1 раз в полгода 04.07 | Уч. ШТ |  |  |
| 18 | Откат.квершлаг на пл. Н10 | 400 | 0-20 | обмывка | 1 раз в полгода  02.12 | Уч. ШТ |  |  |
| 19 | Вент. квершлаг на ствол №2"бис" со стор. пл. К5 | 500 | 0-25 | обмывка | 1 раз в квартал  02.11. | Уч. ШТ |  |  |
| 20 | Магистральный откаточный штрек пл. К5 | 210 | 9-21 | обмывка | 50 м от лавы 1 раз в сутки,  150 м от лавы 1 раз в 3 дня,  На всём протяжении – 2 раза в месяц: 13.10, 28.10; 13.11, 28.11; 13.12, 28.12. | Уч. ВУС |  |  |
| 21 | Магистральный откаточный штрек пл. К5 | 120 | 0-6 | обмывка | 1 раз в сутки 50м от вент.ходка, 150м от вент.ходка 1 раз в 3 дня на всём протяжении 2 раза в месяц 13.10, 28.11, 13.12  28.10, 13.11, 28.12 | Уч. ПР |  |  |
| 22 | Магистр.полевой конв. штрек пл. К5 | 460 | 0-23 | обмывка | 1 раз в квартал 25.10 | Уч. ПР |  |  |
| 23 | 1 южный конв. штрек пл. К5 | 80 | 0-4 | обмывка | 20м отзабоя 1раз в смену 50м.от забоя 1раз в сутки на всем протяжении 2раза в месяц:  10.10, 25.10, 10.11  25.11, 10.12, 25.12 | Уч.ВУС |  |  |
| 24 | Вент. ходок пл. К5 | 210 | 0-10 | обмывка | пересыпы и 25м от них 1раз в смену,20 м от забоя – 1 раз в смену 50 м от забоя – 1 раз в сутки, почву и конструкции конв. – 1 раз в сутки,  на всем протяжении 2 раза в месяц:  03.10, 19.10, 03.11  18.11, 04.12, 19.12 | Уч.ПР |  |  |

Начальник участка ВТБ О. В. Онищенко