УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер шахты "Центральная"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И. Б. ДОДИН

"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

**Г Р А Ф И К**

проведения пылевзрывозащитных мероприятий

поОП "Шахта "Центральная" на 4-й квартал 2016 г.

**ЧАСТЬ 1. Мероприятия по предупреждению взрывов угольной пыли.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место проведения мероприятий | | | Применяемые способы  пылевзрывоза-  щиты (побелка,  обмывка, ослан-  цевание и др.) | Периодичность  применения  (один раз в смену,  сутки, месяц и т.д.) | Участок,  выполн.  меропри-  ятия | Подпись  начальника  участка | Выполнение |
| Наименование выработки | Длина  участка  выра-  ботки | Участок вы-  работки (про-  межуток между  ПК, погруз.-  перегруз.пункты,  сопряжения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Наклонный квершлаг гор. 622 м | 420 | 0-21 | обмывка | 2 раза в месяц  07.10 21.10  08.11 22.11  07.12 21.12 | Уч. ДУ |  |  |
| 2 | Вент.квершлаг гор. 622 м | 800 | 0-40 | обмывка | 2 раза в месяц  12.10 28.10.  11.11 25.11 13.12 28.12 | Уч. ДУ |  |  |
|  | 50 | 25 м от пересыпов | -""- | 1 раз в смену |
| элементы конвейеров, почва выработки |  |  | зачистка, обмывка | 1 раз в сутки |
| 3 | 4 сев.откат. штрек уклонов 7-9 пл. Л1 гор. 400 м | 70 | 0-3 | обмывка | 1 раз в квартал 02.11. | Уч. ВТБ |  |  |
| 4 | Сев.коренной штрек пл. Л1 гор. 217 м | 100 | 0-5 | обмывка | 1 раз в квартал  04.10. | Уч. ВТБ |  |  |
| 5 | Наклонный квершлаг на ствол №1"бис" гор. 217 м | 110 | 0-5 | осланцевание | 1 раз в квартал  12.10. | Уч. ВТБ |  |  |
| 6 | Вент.ходок уклона №7 пл. Л1 | 800 | 0-40 | обмывка | 1 раз в квартал 21.10. | Уч. ВТБ |  |  |
| 7 | Вент.сбойка на ствол №2"бис" | 125 | 0-6 | обмывка | 1 раз в квартал 11.11. | Уч. ВТБ |  |  |
| 8 | Вент.сбойка со склада ВМ на ствол №2"бис" | 100 | 0-5 | обмывка | 1 раз в квартал 23.11. | Уч. ВТБ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 9 | Квершлаг гор. 400 м | 360 | 0-18 | обмывка | 1 раз в квартал  11.11 | Уч. ШТ |  |  |
| 10 | Конв. квершлаг пл. Н10 | 450 | 0-22 | обмывка | 1 раз в квартал 13..12 | Уч. ШТ |  |  |
| 11 | Вент.квершлаг пл. Н10 | 1040 | 0-52 | обмывка | 1 раз в квартал 22.12 | Уч. ШТ |  |  |
| 12 | Северный коренной откат.штрек пл. Л1 гор. 622 м | 1100 | 0-55 | обмывка | 1 раз в квартал  23.11 | Уч. ШТ |  |  |
| 13 | Северный групповой штрек пл. Л1 гор. 622 м | 1000 | 0-50 | обмывка | 50м от лавы 1раз в сутки,150м от лавы 1раз в 3 дня,на всём протяжении 2 раза в месяц  03.10 18.10  03.11 18.11  02.12 19.12 | Уч. ДУ |  |  |
| 14 | Главный откат.квершлаг гор. 622 м | 800 | 0-40 | обмывка | 1 раз в полгода 04.10 | Уч. ШТ |  |  |
| 15 | Откат.квершлаг на пл. Н10 | 400 | 0-20 | обмывка | 1 раз в полгода  02.12 | Уч. ШТ |  |  |
| 16 | Вент.квершлаг на ствол №2"бис" со стор. пл. К5 | 500 | 0-25 | обмывка | 1 раз в квартал  02.11. | Уч. ШТ |  |  |
| 17 | Вент.штрек северн. коренн. лавы пл. Л1 | 420 | 0-21 | обмывка | .На всем протяженнии 2 раза в месяц  11.10 25.10 10.11  25.11 13.12 25.12 | Уч.ДУ |  |  |
| 18 | Вент.ходок северн. коренн. лавы пл. Л1 | 96 | 0-4 | обмывка | 1 раз в месяц 18.10. 18.11. 22.12. | Уч.ДУ |  |  |
| 19 | Магистр.откат. штрек пл. К5 | 420 | 0-21 | обмывка | 1 раз в сутки50м от эксплуат. камеры 150м от эксплуат. камеры 1 раз в 3 дня на всём протяжении 2 раза в месяц 12.10. 28.10. 15.11 29.11 13.12 28.12 | Уч. ПОГВ |  |  |
| 20 | Магистр.полевой конв. штрек пл. К5 | 460 | 0-23 | обмывка | 1 раз в квартал 21.10. | Уч. ПОГВ |  |  |
| 21 | Вентиляционный ходок пл.К5 | 80 | 0-4 | обмывка | 1 раз в сутки | Уч.ПОГВ |  |  |

Начальник участка ВТБ В.Н.Молодоженя