**Министерство энергетики и угольной промышленности Украины**

**ГП «Красноармейскуголь»**

**ОП «Шахта «Стаханова»**

##### **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г. П Р И К А З №\_\_\_**

**г. Димитров**

«***О проверке взрывных приборов»***

На основании «Сборника нормативных документов по взрывным работам в угольных шахтах» для технического обслуживания и ремонта приборов контроля и средств электро­взрывания,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 2016 году следующий порядок, при котором:

* приборы контроля и средств электровзрывания типа: ПИВ-100М, «Сенсор», ПКВИ, Р3043 и др. должны храниться в подземном расходном складе ВМ в специальных ячейках;
* выдача указанных приборов для ведения взрывных работ, измерения сопротивления взрывной магистрали и их технического обслуживания производится согласно наряд- путе­вок с обязательной записью в специальном журнале, хранящемся в подземном расходном складе ВМ;

-ежесменный контроль работоспособности приборов, в целях установления соответст­вия паспортным их параметров работы перед выдачей мастерам-взрывникам, возлагается на раздатчиков ВМ;

-периодическая проверка работоспособности взрывных приборов производится на специальном проверочном стенде в мастерской участка ВР.

-государственную поверку проводить 1 раз в 6 месяцев согласно плану органов Гос­стандартаметрологии Украины.

* 1. Ответственность за хранение, выдачу, техническое обслуживание и ремонт при­боров возложить на зав. складом ВМ Литвинову Л.Б.
  2. Ответственность за правильное использование и соответствие техническим харак­теристикам приборов, от которых зависит безопасность и безотказность электровзрывания, возложить на начальника участка ВР Гребиниченко В.И.

## Директор

**ОП «Шахта «Стаханова» А.И. Штутман**

Согласовано :

Главный инженер В.Г.Киселев

Зам .директора по ОТ К .Н. Солощенко

Пом. директора по правовым вопросам Е.Г. Заговорич

Проект приказа подготовил:

начальник участка ВР В.И. Гребиниченко

Ознакомлена: зав. складом ВМ Л.Б.Литвинова