**Министерство энергетики и угольной промышленности Украины**

**ГП «Красноармейскуголь»**

**ОП «Шахта «Стаханова»**

##### **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г. П Р И К А З №\_\_\_**

**г. Димитров**

***«О порядке действий работников склада ВМ,***

***диспетчеров, руководителей и других служб***

***при получении из подземного склада сигнала***

***«Тревога», а также при выявлении случаев***

***утрат ВМ и др. экстремальных ситуаций в 2016г.»***

В соответствии с «Инструкцией о порядке технического расследования и учета утрат ВМ», «Мероприятий по предотвращению случаев утраты взрывчатых материалов с подзем­ных расходных складов угольных шахт», -

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

* + 1. Начальникам участков проинструктировать ИТР и рабочих о порядке оповещения руководителей шахты в случае обнаружения утраты взрывчатых материалов (хищения, раз­брасывания, порчи).
    2. Установить порядок, что при выявлении рабочими случаев хищения ВМ, последние обязаны сообщать об этом лицу надзора участка, который в свою очередь, получив это со­общение, обязан сообщить горному диспетчеру и начальнику участка ВР, которые в свою очередь уведомляют: директора, главного инженера, а также зам. директора по ОТ. Далее, горный диспетчер делает сообщение, дежурному горотдела национальной полиции Украины.
    3. Техническое расследование случаев утраты ВМ производится комиссией согласно «Инструкции о порядке технического расследования и учета утрат ВМ».

4.В случае поступлении горному диспетчеру со склада ВМ сигнала «Тревога», и при невозможности установить причину сигнала, последний действует следующим образом:

* дает команду машинисту клетевого подъема о прекращении спуска-подъема людей, вагонов, материалов и оборудования до принятия решения руководителем взрывных работ по шахте или лица, его замещающего;
* дает команду подземному диспетчеру по транспорту о направлении на склад ВМ рабочих участка ШТ (не менее 2 человек) для выяснения причины поступления сигнала «Тревога»
* сообщает о происшедшем директору, главному инженеру, зам. директора по ОТ и начальнику участка ВР;
  1. Зам. директора по ОТ Солощенко К.Н. ознакомить всех начальников участков и горных диспетчеров под роспись о порядке оповещения руководителей о случаях утрат ВМ и действиях по сигналу «Тревога».

7. Начальнику участка ВР Гребиниченко В.И. контролировать ведение «Журнала о регистрации случаев утрат ВМ» по установленной форме.

8.Начальникам участков, ведущих взрывные работы, под роспись проинструктиро­вать горных мастеров об обязательной проверке количества ВМ у мастеров-взрывников пе­ред заряжанием забоя с отметкой об этом в наряд-путевке мастера-взрывника.

9. В случае обнаружения ВМ после взрывных работали «отказов», работы произво­дятся согласно утвержденной «Инструкции по проведению работ, связанных с ликвидацией отказавших зарядов».

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора по ОТ Солощенко К.Н

Согласовано :

Главный инженер В.Г.Киселев

Зам .директора по ОТ К .Н. Солощенко

Главный бухгалтер Е.И. Лихандритова

Пом. директора по правовым вопросам Е.Г. Заговорич

Проект приказа подготовил:

начальник участка ВР В.И. Гребиниченко