**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный инженер

ОП "Шахта "Центральная"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**В. Н. МОЛОДОЖЕНЯ**

"\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

по безопасной работе ОП "шахты "Центральная" ГП "Красноармейскуголь"

на время ведения ремонтных работ по замене отклоняющего шкива подъемной установки ствола №2 "бис"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примеча-ние |
| 1 | Проинструктировать и ознакомить под роспись ИТР и рабочих шахты с данными мероприятиями. | До начала ведения работ | Начальники участков |  |
| 2 | Обеспечить нормальную работу ВГП ствол №1 "бис" и ВГП ствола №2 "бис". | Постоянно | Начальник участка ПиВУ |  |
| 3 | При возникновении аварийной ситуации, предусмотренной ПЛА (реверсирование вентиляционной струи) вывод работников находящихся в шахте осуществлять по лестничному отделению ствола №2 "бис" с горизонта 622 м и горизонта 400 м.  Стволовых на приемо-отпровительных площадках горизонта 622 м и горизонта 400 м ствола №2 – направить на приемо-отпровительные площадки горизонта 622 м и горизонта 400 м ствола №2 "бис" | В аварийной ситуации | Горный диспетчер  ИТР участков  Члены ВГК участков |  |
| 4 | Вести спуск-выдачу людей по стволу №2 "бис" в строгом соответствии с требованиями ПБ. | Постоянно | Начальник участка ПиВУ |  |

Зам. директора по ОТ В. Е. Петрушенко

Начальник участка ПиВУ С. В. Чайка

Начальник участка ВТБ О. В. Онищенко