Сведения

по метанообильности выработок пл. Н10 по

ОП "шахта "Центральная" на октябрь 2015 г.

Относительная метанообильность (расчетное) - 43,3 м3/ сут. доб.

Абсолютная метанообильность (расчетное) – 1,37 м3/ мин

Природная метанообильность (расчетное) > 20м3/т. сут. добычи

Метанообильность расчетная -1,102 м3/мин ( при БВР) конв. ходок Н10

Метанообильность расчетная -0,8 м3/мин (при комбайновой проходке) груз. ходок Н10

И. о. нач. участка ВТБ О. В. Онищенко